# Názov predmetu zákazky: Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Medzibrod

# Technická špecifikácia:

|  |
| --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Medzibrod** |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota – minimálna technická špecifikácia****(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky****(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)** |
| Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Medzibrod | Kolesový traktor | Počet | ks | 1 |  |
| Homologizovaný výkon | - | Min. 95 HP (min. 65 kW) |  |
| Príprava pre založenie čelného nakladača | - | áno |  |
| Vývodový hriadeľ nezávislý (v zadnej častí) | - | áno |  |
| 3-bodový záves (v zadnej časti) | - | áno |  |
| Hnací systém 4WD | - | áno |  |
| Maximálna zdvíhacia sila | kg | Min. 4000  |  |
| Závažie na prednú časť | kg | Min. 300  |  |
| Klimatizácia manuálna | - | áno |  |
| Sedadlo s odpružením | - | áno |  |
| Sedadlo spolujazdca | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Traktorový náves | Počet | ks | 1 |  |
| Nosnosť  | kg | Min. 5000  |  |
| Trojstranné vyklápanie korby | - | áno |  |
| Bočné steny výška  | m | Min. 0,5  |  |
| Nadstavce na bočné steny výšky | m | Min. 0,5  |  |
| Rozmery ložnej plochy  | m | Min. 4 m x 2 m |  |
| Objem ložného priestoru  | m3 | Min. 8  |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Čelný nakladač | Počet | ks | 1 |  |
| Zdvíhacia výška v oku výložníka  | m | Min. 3,5  |  |
| Zdvíhacia výška pod úrovňou pracovného náradia  | m | Min. 3  |  |
| Minimálny zaklápací uhol  | - | Min. 40° |  |
| Minimálny vyklápací uhol  | - | Min. 55 ° |  |
| Tlmič rázov | - | áno |  |
| Príslušenstvo: lopata  | I | Min. 1250  |  |
| Príslušenstvo: paletizačné vidly  | kg | Min. 2500  |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Kontajnery k traktoru | Počet | ks | 2 |  |
| Objem | m3 | Min. 7  |  |
| Povrchová úprava | - | základný a vrchný náter |  |
| Bočné čapy pre manipuláciu | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Ďalšie súčastihodnotyobstarávanéhozariadenia | Doprava zariadení na miesto prevádzky: Obec Medzibrod, Námestie hrdinov SNP 1, 97696 Medzibrod | áno |  |
| Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar | áno |  |
| Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | áno |  |
| Záručná lehota min. 24 mesiacov | áno |  |

Špecifikácia ceny:

Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Medzibrod

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov | Počet (MJ) | Cena bez DPH za MJ | Cena spolu bez DPH | Cena s DPH za MJ | Cena spolu s DPH |
| Kolesový traktor | 1 ks |  |  |  |  |
| Traktorový náves | 1 ks |  |  |  |  |
| Čelný nakladač | 1 ks |  |  |  |  |
| Kontajnery k traktoru | 2 ks |  |  |  |  |
| Spolu: |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: